1、功能说明

    该测例演示了使能RSRAM 奇偶校验错误复位,使能RSRAM 奇偶校验错误中断。


2、使用环境

    软件开发环境：KEIL MDK-ARM Professional Version 5.26.2.0

        硬件环境：最小系统板N32G45XV-STB_V1.1


3、使用说明
    
    系统时钟配置如下：
    - 时钟源 = HSE + PLL
    - 系统时钟 = 144MHz
    
    USART配置如下：
    - 波特率 = 115200 baud
    - 字长 = 8数据位
    - 1停止位
    - 校验控制禁用
    - 硬件流控制禁用（RTS和CTS信号）
    - 接收器和发送器使能
    
    USART引脚连接如下：
    - USART1_Tx.PA9 
    或
    - USART2_Tx.PA2
    
    测试步骤与现象：
    - Demo在KEIL环境下编译后，下载至MCU
    - 复位运行，查看串口打印信息


4、注意事项